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P105增稠剂

	主要成分
	聚丙烯酰胺
	

	技术指标
	外  观
离子性
	乳白色粘稠液体
阴


性能及特点
1.   开糊速度快，增稠迅速。
2.  白浆粘度高，成糊率佳，良好的耐电解质性能。
3.   色浆稳定，放置不霉变。
4.   得色量高且颜色鲜艳。
5.       环保，不含甲醛、APEO、煤油。
适用范围

适用于膏霜、乳液等O/W体系，增强肤感。
· 
使用方法
  使用前建议搅拌，具体工艺请用户通过试样酌情调整。 
包装与贮存
60千克塑料桶。本品储存过程中会出现分层现象，使用前请搅拌。在10 ℃以下表观粘度增加，升温后可恢复流动性，并不影响应用效果；40℃以上高 温贮存会加速分层。务请在仓储及运输时予以注意。常温下保质期6个月。
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